**Стоимость работ по ремонту и установке пластиковых окон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Виды работ** | **Единица измерения** | **Цена** |
| http://specmasterstroy.ru/uf/editor/img/Price/1357b4c477c44ec22247791fbaf4aa17.jpg | **Регулировка пластиковых окон, смазка фурнитуры, чистка окон ПВХ или балконных дверей**Отрегулированная, настроенная фурнитура обеспечивает плотное прижатие створки и устраняет дефекты: Свист, продув, скрип, шум, зацепы, протечки тепла. | окно/дверь | 300/450 |
| Price2 | **Замена оконной ручки**Зачастую при закрытии окна,  мы применяем усилие, при этом можно сломать ручку. Ручки, которые мы устанавливаем, производят из металла покрытого пластиком, и имеют различный дизайн и цвет. | белая/цветная | 300/600 |
| Price12 | **Замена балконной ручки**Чтоб закрыть балконную дверь снаружи, Нужно установить балконную ручку. Ручка может быть металлической или пластиковой. | пластик / алюминий | 200/350 |
| Price15 | **Установка ручки с ключом на окно**Ручка с ключом, устанавливается для обеспечения дополнительной безопасности помещений, для защиты детей от выпадения из окна.Ручка может работать как в закрытом положении так и в открытом положении на проветривании. | шт | 780 |
| Price7 | **Установка двусторонней ручки с ключом на балконную дверь**Устанавливается для удобства и дополнительной безопасности помещения. | без ключа/с ключом | 1100 /1300 |
| Price17 | **Установка детских замков на окна**Детский замок позволяет открывать окно в режиме проветривания, но не позволяет его распахивать, это обеспечит абсолютную безопасность вашим детям, и вы больше не будете бояться оставить их без присмотра. | накладной / скрытый | 900 / 1200 |
| Price14 | **Установка гребенки ограничителя открывания створки**Гребенка устанавливается на створки окон не имеющих режим микро проветривания. Придает фиксацию створке в открытом положении. | шт | 400 |
| Price8 | **Установка режима микро проветривания**Комфортные условия для проветривания помещений. На установленную фурнитуру устанавливаются дополнительные элементы. | шт | 800-1200 |
| Price5 | **Замена балконной защелки**Балконная защелка позволит зафиксировать (закрыть) дверь при выходе на балкон или лоджии | шт | 400 |
| Price6 | **Установка среднего прижима створки**Накладной средний прижим устанавливается на поворотные окна и обеспечивает дополнительный прижим створки | шт | 350 |
| Price18 | **Замена отработавшей фурнитуры**на комплект новой поворотно-откидной с режимом микро проветривания и дополнительными прижимами по бокам и снизу. | окно/дверь | 2500/2800 |
| Price10 | **Установка противовзломной фурнитуры.**Для обеспечения дополнительной безопасности помещения, установка противовзломных элементов, которые значительно повысят взломостойкость окна | окно/дверь | 4500/5500 |
| Price16 | **Замена уплотнителя окон и балконных дверей**Уплотнитель обеспечивает герметичность створки в закрытом положении. Немецкий уплотнитель | пог. метр | 100 |
| Price4 | **Установка выхода под кондиционер**Для вывода кондиционеров и вентиляторов  в глухую часть окна, устанавливается  дополнительный элемент - импост. В место стеклопакета, сэндвич панель по нужным размерам, в котором делается отверстие для гофры | шт | от 2500 |
| Price3 | **Установка приточного клапана**Вентиляционно-приточный клапан обеспечит воздухообмен в помещении, снизит влажность и конденсат. Клапан устанавливается на любой вид окна без повреждения профиля. В случае необходимости легко снимается. | шт | 1800 |
| Price19 | **Установка ручки-клапан**Ручка со встроенным клапаном обеспечивает приток свежего воздуха в помещение, снижает уровень влажности | замена существующей/установка с высверливанием профиля | 1300/1500 |
| Price13 | **Замена разбитых стеклопакетов**Замена разбитого стеклопакета на новый. | шт | 1350 |